Характеристика:

Благодарение на таймера, макс.

2 устройства могат да се включват и изключват автоматично.

Програмиране:

Методът на програмиране

за да го включите, натиснете и

натиснете и задръжте [MODE]

бутон, след това на дисплея

Появява се "MODE". THE

Бутон [НАГОРЕ] и [НАДОЛУ].

използвайте, за да изберете този, който искате

функция за програмиране: WY .1,

WY .2, CZAS, ДАННИ, КОПИЕ,

KASUJ, TIMER1, TIMER2 тогава

бутонът [MODE] е къс

натиснете, за да потвърдите избора. Ако натиснете продължително бутона [MODE], устройството

излиза от програмирането.

WY.1 – включване/изключване на времето за програмиране на изход 1 – дните от седмицата се показват на дисплея

(Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота). С помощта на бутоните [НАДОЛУ] и [НАГОРЕ].

изберете желания ден и потвърдете избора с кратко натискане на бутона [MODE].

(натиснете продължително бутона [MODE], за да излезете от менюто за избор). Ако дълго

чувате звуков сигнал или не можете да продължите, в който случай въведеното време за превключване е непълно или не

е въведено правилно.

Чрез кратко натискане на бутона [MODE] данните могат да бъдат променени (продължителното натискане ще се върне към

за да изберете ден)

WY.2 - виж WY.1.

ВРЕМЕ – настройка на точния час

ДАТА - настройка на дата

КОПИРАНЕ - Копирайте дневния план за настройка - изберете откъде искате да изтеглите данните (WY1

или WY2 свети) натиснете бутона [MODE], за да изберете желания ден. След това изберете

кой и къде искате да качите данните.

Ако след това натиснете бутона [MODE], ще светне "COPY". Бутонът [MODE].

натиснете - изходът на функцията за копиране. Чрез кратко натискане на бутоните [НАДОЛУ] и [НАГОРЕ].

можете да зададете данните да бъдат копирани, продължително натискане копира деня и показва

"СКОПИОВАНО".

KASUJ - изтриване на дневния план за настройка.

ТАЙМЕР1 – настройка на времето на 1-во реле (ако времето е "0", времето на 1-во реле се променя от "Z" на "W"). THE

влизането или излизането от програмирането е възможно чрез натискане на бутона [MODE].

ТАЙМЕР2 - виж ТАЙМЕР1.

Техническа Спецификация:

Захранване:............................................... ...................................230V AC

Товароносимост на релейните контакти: ............................................ ... .3A/230VAC

Максимален брой включване/изключване на всеки изход: .......... 60

Режим на управление на звънеца на релето за време .................................1 ... 99 секунди.

Работна температура ............................................... . ...................0 - 50°C

ВНИМАНИЕ!!!

Преди да свалите външния капак, свържете го

изключете контролния блок и го изключете от захранването

инструмент!!